**Paliwo alkilatowe Marline Premium 2T do silnika dwusuwowego**

To gotowa do użycia mieszanka benzyny alkilatowej z wysokiej jakości olejem, dedykowana do użycia w silnikach 2-suwowych.

**Pojemność:** 2l, 5l, 20l, 200l

**Mieszanka:** 1:45

**Benzyna:** alkilatowa

**Olej:** biodegradowalny, zgodny z normą JASO FD

**Zalety Paliwa Marline Premium 2T:**

* **Gotowość do użycia**: nie wymaga mieszania z olejem.
* **Niemal bezwonne**: minimalny zapach podczas użycia.
* **Ekologiczne**: wytwarza nawet o 40% mniej szkodliwych spalin.
* **Stabilność**: możliwość przechowywania do 3 lat w zbiorniku silnika i 5 lat w zamkniętym kanistrze.
* **Łatwy rozruch**: ułatwia uruchomienie silnika w każdej temperaturze, nawet po długim okresie nieużywania.
* **Bezpieczeństwo**: brak etanolu i jedynie minimalne ilości niebezpiecznych związków chemicznych takich jak benzen, toluen czy ksylen.

**Zastosowanie:**

Paliwa alkilatowe Marline Premium 2T są odpowiednie do wszystkich urządzeń spalinowych z silnikami dwusuwowymi. Idealnie nadają się do:

* **Ogrodnictwa**
* **Leśnictwa**
* **Budownictwa**
* **Służb Ratunkowych**
* **Sportów wodnych**
* **Sportów motorowych**
* **Rekreacji**